Лабораторная работа №4

Обмен icmp сообщениями был произведен при помощи двух системных утилит traceroute и ping. Утилита Ping служит средством для проверки возможности доставки IP-пакетов. Она использует ICMP-сообщения с типом 8 (эхо-запрос) и 0 (эхо-ответ). Утилита Traceroute отображает путь следования IP-пакетов. Она использует ICMP-сообщения с типом 11.

